### Dogma - украинское интернет-издание, посвящённое компьютерной платформе Amiga.

# Mediator PCI 1200 TX

### 07.2013
Автор: -=/ Didier Lebrun /=-
Перевод: -=/ amifone /=-

#### Производитель: Elbox.
Тип подключения: PCI карта.
Дата релиза: 2008 год.
Цена: 299,95 евро.
Вашему внимаю представляем обзор PCI карты Mediator PCI 1200 TX под классику Amiga 1200. Что же это такое ? Всем нам стоит разобраться, и так начнём.

Mediator PCI 1200 TX

# PCI и Amiga 1200

PCI (Peripheral Component Interconnect) данный стандарт вошёл в обиход pc рынка в начале 1990-х годов. Этот стандарт карт позволяет подключать различные дополнительные аппаратные решения к основной материнской плате, к примеру, графические, аудио, сетевые или модемные решения и т.д..
Изначально данный стандарт отсутствовал на классике Amiga 1200 как сам класс подключения, при отсутствии данного слота как такового. Тут стоит напомнить, что стандартно Amiga 1200 была оснащена следующими типами входов:

> • слот Zorro II для установки расширений, таких как турбо-карты.
> • порт часов с возможностью реализации расширения под USB, аудио-карты и т.д..
> • стандартный разъём под жёсткий диск ноутбук стандарта 2,5".
> • разъём дисковода.
> • ну и естественно, стандартные порты для подключения внешних жёстких дисков, систем печати и т.д..

Это конечно не означало, что стандартную конфигурацию не возможно было расширить, но все дополнительные расширения на тот момент стоили просто баснословные деньги, да и достать их было не так то и просто.
Но в 2000 году ситуация улучшилась, на тот момент сразу три компании выпустили свои карты расширений с реализацией PCI модуля под классику Amiga рынка, а именно под A1200. Вот данные расширения:

> • Mediator PCI 1200 от компании Elbox с последующими её модификациями под соответствующие конфигурации Mediator PCI ZorroIII, SX, LT, LT 4 и TX.
> • DCE с её G-REX 1200.
> • Eyetech со своим продуктом Predator SE (под торговой маркой G-REX).

Каждая из этих карт имеет свои преимущества и недостатки, но в данной статье мы не преследуем цели их сравнения.
Вот немного предыстории, а теперь непосредственно перейдём к тестированию Mediator PCI 1200 TX от компании Elbox.

# Установка

Установка данного расширения довольно проста. Карта просто вставляется в процессорный слот Amiga 1200 с помощью небольшого адаптера, поставляемого вместе с картой, который и позволяет параллельное подключение данного PCI расширения совместно с возможным подключением акселератора - реализованным по средством подключения в белый коннектор.

Более подробная инструкция по подключению карты в систему Tower вам представлена здесь: www.elbox.com/ma/d-box_1200_folder/d-box_1200_3.html.

# Технические характеристики

Mediator PCI 1200 TX имеет шесть портов PCI стандарта v2.2, позволяющих нам подключать карты потребляющие как 5В, так и 3,3В (что ранние версии Mediator PCI 1200 SX и TX не умели делать), таким образом нам подойдут любые блоки питания будь то AT или ATX стандарта мощности. Для питания в 3,3В, нам будет достаточно и ATX блока питания.
Data sheet

> • Шесть слотов PCI (с полноценной поддержкой стандарта PCI 2.2), с обеспечением полной синхронной работоспособности всех шести карт в AmigaOS среде.
> • Поддерживаемая тактовая частота 66/33 МГц - c тактовой частотой самой шины 33 МГц и передачей данных с пропускной способностью с 132 Мб/с до 264 Мб/с на частоте 66 МГц.
> • Полностью "32-разрядная PCI шина" с улучшеной функциональной базой. Организован весь спектр передачи данных: PCI - Amiga, Amiga - PCI и PCI - PCI.
> • Организована поддержка до 4Гб оперативной памяти, причём Mediator PCI 1200 TX обеспечивает доступ ко всей оперативной памяти в целом. Доступ ко всей оперативной памяти PCI также осуществляется в рамках функциональной базы операционной системы A1200. С реализованным механизмом подкачки (MMU), с полным DMA доступом позволяющим одновременный доступ всем подключенным расширениям, что выливается в увеличение скорости обмена данными в сравнении с линейным доступом к оперативной памяти.
> • Полноценное управление Busmastering / DMA со всех слотов одновременно. Режим "BusMaster" позволяет получить DMA доступ к картам на скорости до 132 Мб/с без нагрузки на центральный процессор. Все шесть разьёмов также получают полный "BusMaster" доступ - одновременно.
> • SDRAM / SGRAM память видеокарты используется в качестве буфера DMA обмена, что также компенсируется и самой графической памятью используемой операционной системой. Таким образом, система в целом становится более эффективной, поскольку SDRAM / SGRAM память видеокарты примерно в десять раз быстрее, чем установленная оперативная память на турбо-карте, с очень коротким временем доступа к SDRAM / SGRAM - так как PCI "BusMaster" использует эту память, также одновременно, с доступом передачи данных до 132 Мб/с также без загрузки центрального процессора.
> • С полноценной проверкой всех адресов и данных, также реализованной для всех доступных шести слотов. При поддержке следующих аудио-карт: Sound Blaster Audigy, Sound Blaster Live! и ForteMedia FM801.
> • Поддержан контроллер прерываний (с реализацией четырёх каналов доступа для каждого из слотов PCI). Mediator также управляет четырьмя независимыми каналами прерываний без поддержки внешнего процессорного модуля.
> • Реализован ATX разъем питания IC. Это обеспечивает использование стандартного блока питания под классическую Amiga 1200.
> • Интерфейс управления питанием (PMI). Реализует режим «выхода из спящего режима» (к примеру, при подключении любой карты или USB сигнала), а также отключение питания при прямом выключении компьютера.

Mediator PCI 1200 TX

И так, на выше опубликованной фотографии продемонстрирован пример подключения Mediator PCI 1200 TX в слот Amiga 1200.
В порты, подключены следующие карты-расширения:

> 1: Radeon 9200 128MB
> 2: пустой.
> 3: пустой.
> 4: Аудио-карта FM801.
> 5: Сетевая карта RTL 8029 10Мбит (на классике под AmigaOS 4.1, 100Мбит карты-расширения не работают).
> 6: Карта-расширения на 4 порта SATA на чипсете Silicon Image 3114 (специально стандартно реализованной под AmigaOS 4.x).

## Так стоит ли мне покупать Mediator PCI 1200 TX?

Как на меня ответ однозначно позитивный - стоит. С точки зрения графических карт, Mediator PCI 1200 TX позволит вам использовать более современные видеокарты причём стоимость их значительно дешевле нежели классические Amiga расширения. На сегодняшний момент уже реализована поддержка таких видео-карт как: Voodoo 3 (16 MB), Voodoo 4 (32 MB), Voodoo 5 (64 MB) и Radeon 92xx с 64 MB, 128 MB и 256 MB также полностью работоспособны (но естественно только их PCI версии, AGP не подходят по определению - ниже представлены скриншоты рабочих столов операционных систем с подключенными графическими картами под AmigaOS 3.9 и AmigaOS 4.1). Наилучшее решение на данный момент с полноценной поддержкой 3D под AmigaOS 3.9 является видео-карта Voodoo 3, а под AmigaOS 4.1, видео-карты серии Radeon 92xx также с полной поддержкой всех 3D-стандартов.

AmigaOS 3.9
AmigaOS 4.1

Mediator PCI 1200 TX также полностью совместим и с стандартными акселераторами серии BlizzardPPC. При поддержке сетевых адаптеров 10/100 Мбит на чипсете RTL 8029 (10 Mbps) или RTL 8139 (100 Mbps), а также аудио-карт SoundBlaster 128 Live, Audigy и ForteMedia FM801. Полный список доступных драйверов представлен на сайте поддержки компании Elbox: www.elbox.com/mediator_driver_guide.html.
К слабым сторонам Mediator PCI 1200 TX можно отнести пока только одно - слабую поддержку 3D драйверов современных видео-карт. Поддержка стандарта Warp3D реализована посредством программных драйверов видео-подсистемы CyberGraphX (использующихся в акселераторах серии BVisionPPC). Аппаратная же поддержка стандарта Warp3D реализована самой компанией Elbox правда пока исключительно на видео-картах серии Voodoo 3 под управлением видео-подсистемы Pocasso96. Но данная версия не является 100% совместима из-за известных проблем с функциональным рядом "little-endian / big endian". Для получения дополнительной информации вы можете также обратится на портал поддержки - www.fr.wikipedia.org/wiki/Endianness.
Ценовая политика такой карты составляет чуть меньше 300 евро, что я считаю немного завышено, так как до сих пор не реализована поддержка аудио-карт стандарта DSP, а Warp3D также не работает под AmigaOS 3.9 для видео-карт серии Radeon 92xx (как следствие, для них также нет и поддержки аппаратного 3D-ускорения под данную версию операционной системы, хотя с этого есть выход, просто стоит приобрести себе новую версию AmigaOS 4.1 под классическую Amiga 1200).
В сравнении с предыдущей версией данного расширения Mediator PCI 1200 особо не изменился, хотя стоит отметить значительную прибавку в скорости загрузки самой системы - которая под AmigaOS 4.1 составила всего 14 секунд.

# В заключение

Если вам нравится возиться с вашей классикой Amiga рынка и вы хотите реанимировать свою старую добрую Amiga 1200, и вас особо не беспокоит финансовый аспект данного вопроса, то Mediator PCI 1200 TX именно для вас. Тут стоит отметить что в симбиозе с акселератором BlizzardPPC ваша Amiga станет поистине современным компьютерным решением с возможностью установки современных операционных систем таких как AmigaOS 4.1 Classic и MorphOS.
Рекомендуемая конфигурация системы - AmigaOS 4.1 Classic, PCI 1200 SX и TX Mediator с видео-картой серии Radeon 92xx, аудио-картой, сетевым адаптером на чипсете RTL8029 и разьёмом Serial ATA на базе Sil3114 или SIL3512. Вот где скрыта настоящая мощь Amiga платформы!

## Назад