### Dogma - украинское интернет-издание, посвящённое компьютерной платформе Amiga.

# ACA 1232/1225 MHz

### 03.2014
Автор: -=/ David Massot /=-
Перевод: -=/ amifone /=-

#### Производитель: Individual Computers.
Жанр: карта-акселератор.
Дата релиза: 2012 год.
Цена: от 129 до 159 евро в зависимости от выбранной конфигурации.
Данная карта-акселератор стала доступна в конце 2012 года, ACA 1232, как и прежние продукты также стало детищем компании Individual Computers, представляющая собой обновлённый вариант ускорителя на базе процессора Motorola 68030 служащая в качестве турбо-карты под классическую модель Amiga 1200. Данный акселератор стал достойной заменой вышедшим ранее решениям на базе ACA 1230 и ACA 1231.
Как и её предыдущие вариации - акселератор ACA 1232 доступен в нескольких вариантах в зависимости от выбранного вами типа процессора, а это может быть - Motorola MC68030 или MC68EC030 без реализации поддержки слотов дополнительной оперативной памяти (дополнительная память напрямую впаяна в карту) на тактовых частотах вариации от 25 до 40 МГц.
В качестве опытного образца рассмотрим предлагаемую карту на базе процессорного модуля Motorola MC68EC030 с тактовой частотой 25 МГц от компании дистрибутора Amedia Computer France. Карта снабжена 128 Мб встроенной оперативной памяти.

# Карта

Ниже вы можете посмотреть слева наш опытный образец - ACA 1232 и справа обе, правее ACA 1230 (28 МГц без поддержки MMU, 64 Мб).

ACA 1232
ACA 1232 & ACA 1230

Как мы видим, технологически АСА 1232 достаточно похожа на свою предшественницу ACA 1230. ATI 1232 немного длиннее, из-за реализованной в два раза большей оперативной памяти, впаянной в плату. Модуль RTC по умолчанию не реализован, но его можно также просто и реализовать, путём простого подключения через специализированный небольшой слот. Свободное место на карте было предназначено для реализации параллельно с процессором MC68020, так сказать были планы на будущее, скорее всего которым к сожалению не суждено воплотиться, кстати это также не означает что на карте ACA 1220 можно легко подменить идущий в базе 020 процессор на MC68030.
В отличие от своей предшественницы ACA 1231, данная карта не имеет радиатора охлаждения.
ACA 1232 является стандартной картой расширения, которая подключается в классический порт - представленный в нижней части стандартной Amiga 1200. Как и в случае с подключением ACA 500, к старой доброй Amiga 500. Установка карты достаточно простое и не принуждённое занятие, удаляем или сгибаем стандартную защитную пластинку и вставляем карту в слот A1200, гораздо проще нежели у варианта ACA 500.

ACA 1232 в слоте Amiga 1200
ACA 1232 в слоте Amiga 500

Единственное неудобство после установки непосредственно карты в слот - это невозможность нормально закрыть нижнюю крышку, хотя и это можно исправить прибегнув к маленькой хитрости - немного подпилив саму крышку, хотя после небольшой модификации сам процессоры модуль находится в непосредственной близости от неё - так что делайте это очень и очень осторожно.

# Использование

Как и вся предыдущая линейка - данный акселератор требует обновлённой версии Kickstart, идущего непосредственно с самой Amiga 1200:
• При использовании версии 3.0 вся оперативная память общим объёмом 128 Мб активизируется путём добавления в автозапуск строки активации утилиты ACATune.

    > ACATune cache on-burst on-maprom * p> NIL:

• При использовании версия 3.1, вся оперативная память будет активизирована системой автоматически.
Сам процесс синхронизация ещё зависит и от версии самой материнской платы A1200, хотя в подавляющем большинстве случаев весь процесс настройки проходит автоматически без участия пользователя. При редких возникающих нюансах с синхронизацией карты необходимо внести следующие изменения в саму материнскую плату которые описаны - (в предыдущем обзоре ACA 1231), а также желательно добавить в автозапуск строку активации утилиты ACATune и скопировать при запуске системы Kickstart в оперативной память, дабы ускорить доступ к миркоядру системы - что и позволит избежать возможных проблем.
Помните! Всю коррекцию вы производите исключительно на свой страх и риск!

Workbench 3.1 с подключённой ATI 1232

После того, как мы активируем опцию "maprom", Amiga 1200 значительно прибавит в скорости ;-)

SysInfo с ACA 1232 to 1225 MHz

Таким образом исходя из проведённого теста SysInfo мы видим, что полученный результат практически в 1.5 раза превышает по быстродействию базовую конфигурацию классической Amiga 3000 на чипсете AGA! Хотя тут стоит отметить, что мы тестируем урезанную версию процессорного модуля по сути идущего в предыдущей серии ACA 1230, работающего на частоте 28 МГц (в стандартной версии 6481 баллов, против урезанной в 5697). Остальные же показатели карт по сути идентичны.
Давайте рассмотрим представленную ниже таблицу подтверждающую наши слова относительно сохраняющейся тенденции при использовании карты ACA 1230:

Nom | EmuTest | Sieve | Dhrystone | Sort | Matrix | IMath | MemTest | InstTest
A1200 (020/14, 3.0, no Fast RAM) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
A1200 ACA 1230 28 MHz (3.0 en RAM) | 4,00 | 2,42 | 4,00 | 3,19 | 3,11 | 3,98 | 3,85 | 4,52
A1200 ACA 1232 28 MHz (3.0 en RAM) | 3,69 | 2,13 | 3,51 | 2,81 | 2,75 | 2.73 | 3,39 | 3,99
Apollo 1220 (020/28, 882/28, 3.0) | 3.36 | 2.26 | 3.12 | 2.62 | 2.87 | 2.33 | 3.58 | 3.44
Apollo 1230 (030/28, 882/30, 3.0) | 3.52 | 2.47 | 3.57 | 3.11 | 3.25 | 2.44 | 2.45 | 3.99
Apollo 1230 (030/50, 882/50, 3.0) | 5.36 | 4.25 | 5.75 | 5.44 | 5.34 | 4.28 | 3.38 | 6.40
Apollo 1230LC (030/25, 882/25, 3.0) | 3.09 | 2.19 | 3.01 | 2.73 | 2.90 | 2.17 | 2.87 | 3.51
Blizzard 1200 (020/14, 882/25, 3.0) | 1.96 | 1.19 | 1.80 | 1.43 | 1.59 | 1.22 | 2.17 | 2.01
Blizzard 1220 (020/28, 3.0) | 3.41 | 2.29 | 3.16 | 2.65 | 2.91 | 2.36 | 3.63 | 3.50
Blizzard 1230 II (030/40, 882/40, 3.0) | 4.23 | 3.42 | 4.46 | 4.24 | 4.42 | 3.40 | 3.84 | 5.11
Blizzard 1230 II (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 5.31 | 4.33 | 5.59 | 5.45 | 5.48 | 4.25 | 3.47 | 6.37
Blizzard 1230 III (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 5.38 | 4.27 | 5.66 | 5.31 | 5.52 | 4.25 | 4.61 | 6.22
Blizzard 1230 III (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 5.34 | 4.27 | 5.71 | 5.31 | 5.52 | 4.24 | 4.61 | 6.21
Blizzard 1230 IV (030/50, 3.0 en RAM) | 5.87 | 4.28 | 5.94 | 5.31 | 5.52 | 4.31 | 4.61 | 6.58
Blizzard 1230 IV (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 5.84 | 4.27 | 6.03 | 5.31 | 5.52 | 4.32 | 4.61 | 6.56
BSC Memory Master (020/14, 882/14, 3.0) | 1.96 | 1.20 | 1.80 | 1.43 | 1.59 | 1.22 | 2.18 | 2.02
DKB 1202 (020/14, 881/17, 3.0) | 1.96 | 1.19 | 1.80 | 1.43 | 1.59 | 1.22 | 2.17 | 2.01
E-Matrix 1230 / Viper V (030/50, 3.0) | 4.98 | 4.28 | 5.14 | 5.29 | 5.27 | 4.13 | 3.90 | 5.69
GVP 1208 (020/14, 3.0) | 1.96 | 1.19 | 1.80 | 1.43 | 1.59 | 1.22 | 2.16 | 2.01
GVP 1230 (030/40, 3.0) | 4.44 | 3.48 | 4.49 | 4.26 | 4.48 | 3.38 | 3.99 | 5.04
GVP 1230 (030/40, 882/40, 3.0) | 4.41 | 3.48 | 4.50 | 4.26 | 4.48 | 3.39 | 3.99 | 5.04
GVP 1230 II (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 4.83 | 4.25 | 5.04 | 5.17 | 5.33 | 4.12 | 4.21 | 5.70
MBX 1230XA (030/33, 882/50, 3.0) | 3.55 | 2.81 | 3.62 | 3.49 | 3.63 | 2.78 | 3.13 | 4.11
MBX 1230XA (030/50, 3.0) | 4.75 | 4.17 | 4.91 | 5.14 | 5.15 | 4.09 | 3.93 | 5.41
MBX 1230XA (030/50, 882/50, 3.0) | 5.28 | 4.27 | 5.37 | 5.28 | 5.48 | 4.22 | 4.57 | 6.01
MBX 1230XA (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 4.58 | 4.17 | 4.84 | 5.14 | 5.15 | 4.09 | 3.93 | 5.41
Mongoose (030/50, 882/50, 3.0 en RAM) | 4.81 | 4.11 | 5.22 | 5.29 | 4.91 | 4.19 | 2.56 | 5.92
T1230 / Viper (030/28, 881/16, 3.0 en RAM) | 3.55 | 2.48 | 3.41 | 3.09 | 3.28 | 2.46 | 3.23 | 3.96
T1230 / Viper (030/28, 882/40, 3.0 en RAM) | 3.50 | 2.48 | 3.44 | 3.09 | 3.28 | 2.46 | 3.23 | 3.96
T1230 / Viper (030/28, 882/50, 3.0) | 3.55 | 2.48 | 3.42 | 3.09 | 3.28 | 2.46 | 3.23 | 3.96
T1230 / Viper (030/42, 882/25, 3.0) | 4.33 | 3.63 | 4.35 | 4.51 | 4.56 | 3.56 | 3.39 | 4.93
T1230 / Viper (030/42, 882/42, 3.0) | 4.34 | 3.63 | 4.45 | 4.51 | 4.56 | 3.56 | 3.39 | 4.93
T1230LC / Viper IV (030/28, 3.0) | 3.53 | 2.48 | 3.48 | 3.09 | 3.28 | 2.45 | 3.23 | 3.96
T1230LC / Viper IV (030/42, 3.0) | 4.25 | 3.54 | 4.39 | 4.51 | 4.18 | 3.88 | 3.39 | 4.93
TQM (030/50, 882/50, 3.0) | 5.30 | 4.20 | 5.58 | 5.38 | 5.18 | 4.24 | 2.83 | 6.32
Twelve Gauge (030/50, 3.1) | 5.58 | 4.19 | 5.82 | 5.17 | 5.21 | 4.28 | 4.14 | 6.40

А вот и непосредственные результаты сравнения нашей карты AIBB ACA 1232 с иными возможными расширениями.

Tests ACA 1232/25 MHz

Результаты на лицо - тесты SysInfo тому наглядное подтверждение, однако при использовании системных приложений в Workbench по средством автозагрузчика WHDLoad наблюдается незначительное и малозаметное падение мощности системы, хотя это вполне рационально, так как незначительная часть процессорной мощности идёт на обслуживание большого объёма реализованной оперативной памяти.
По результатам тестов можем подтвердить полную работоспособность следующих классических игр - Battle Squadron, Bill's Tomato Game Dgeneration, Frontier Elite 2, Lost Vikings, Prince Of Persia, Pinball Dreams, Renegade, Robocop 3, Street Fighter 2, Shadow Fighter, Shadow Of The Beast 3, Universe, Les Voyageurs Du Temps, Body Blows Galactic, Beneath A Steel Sky, Seek And Destroy, Lemmings, Dune, Monkey Island 1 & 2, Pinball Fantasies, R-Type 2.

# Вывод

Данное решение является полностью работоспособным и довольно привлекательным, по сравнению с представленной ранее серией ACA 1230 данное решение имеет такую же тактовую частоту процессорного модуля при удвоенном объёме оперативной памяти. Карта стандартно подключается в слот Amiga 1200 и является идеальным решением для использования автозагрузчика WHDLoad. Идеальным решением является использование «старшей» версии данной серии с полноценной поддержкой MMU. Кроме того карта прекрасно работает и в режиме ACA 500, также с возможностью подключения её и к классике Amiga 500.

## Назад