### Dogma - украинское интернет-издание, посвящённое компьютерной платформе Amiga.

# AmigaOne x1000

### 12.2012 - 01.2014
Авторы: -=/ William Boesel & David Brunet /=-
Перевод: -=/ amifone /=-

####

# A New Amiga Generation!

Разработчик: Varisys / А-EON Technology;
Дата первого релиза: 2012 год;
Цена: 2750 евро (плюс 139.50 евро за бета-версию AmigaOS 4).
Во-первых, хочу сразу уточнить, что перешёл я на платформу нового поколения AmigaNG в лице трестируемой платформы AmigaOne x1000 совсем недавно, до этого много лет подряд пользовался классической Amiga A1200, в сферу этого постараюсь поделиться с вами своим обзором довольно сжато и информативно, особо не распыляясь на детали.
Немного истории, начинал я своё знакомство с Amiga платформой с далёкой юности ещё с классической Amiga 500, дай бог памяти ;) Так что очередная смена аппаратной платформы, как обычно, меня немного настораживает - хотя в данном случае я особо не переживал, так как рано или поздно этого следовало ожидать - решение было принято и вот я обладатель платформы AmigaOne под управлением современной вариации операционной системы AmigaOS 4. До этого я уже пробывал немного её на зуб на платформе Pegasos II G4 на тогда ещё доступной её бета-версии AmigaOS 4.1.4 - было это в начале 2012 года, уже на тот момент она мне очень понравилась своей стабильностью и функциональностью. Но не это является целью моей статьи.
В данном обзоре постараюсь особо не спекулировать какими-то бета-тестами, а всё пояснить с точки зрения простого пользователя затрагивая также и негативные аспекты платформы х1000 - так что всё постараюсь выдать довольно объективно и без лишних пристрастий. Хорошо что я не являюсь официальным бета-тестором - это не привязывает меня к неразглашению каких-либо моментов конфиденциальности, вот наверное почему Mehdi Boulahia и попросил меня написать эту статью. Собственно сознаюсь это моя первая статья подобного рода для издания Amiga Power (в сфере средств массовой информации), так что особо меня не судите, да и рассчитываю на вашу снисходительность!

## "Однажды наступит мой день и он будет прекрасен"
Wayne Campbell

Не волнуйтесь, я особо не буду сильно углубляться в историю развития самой платформы x1000 (во всяком случае не в этот раз). Немного затрону это тему немного позже - в конце статьи.
Для меня моя собственная история платформы х1000 началось в апреле 2012 года, когда был отправлена заявка на бронирование покупки на портале AmigaKit, непосредственного дистрибьютора данной Amiga платформы. И только спустя семь месяцев, а именно в ноябре месяце, наконец, было получено письмо информирующее меня о том, что мой компьютер прибыл на склад дистрибьютора. На тот момент я всё же проигнорировал финансовый аспект, так как желание перебороло всё и вся - да-да всё достаточно тривиально!
С нетерпением ожидая данную посылку я принял уже давно для себя решение замены своего старого доброго Pegasos II G4. И вот момент истины, спустя неделю AmigaKit «постучался» ко мне в дом.

# Распаковка и первый запуск

Немного поднатужившись я извлёк системный блок из коробки, а это я вам скажу не просто - 25 кг живой массы!
Заменив на своём рабочем столе Pegasos II в его классическом ничем не приметном корпусе на довольно экстраординарный х1000 бокс.
Стиль корпуса выдержанный, размеры огромные, края острые :)

Внешний вид корпуса AmigaOne x1000 Tower
Две вариации корпуса: черный и белый

Лично мне сам корпус очень понравился, люблю такой дизайн аля бренд Fractal Design - некоторые скажут, что он больше похож на стиральную машинку :)
Корпус очень удобен и функционален, я бы сказал почти идеальное решение:
Передняя - фронтальная часть содержит следующие выходы и входы: кнопка питания, два порта USB 2.0, два аудио-разъема USB (под наушники и микрофон), SATA порт 2 (в стиле Fractal Design R3), USB 3.0 (в том же Fractal Design R4 в случае его подключения отдельным шлейфом к материнской плате). Непосредственно за логотипом «Boing Ball» расположен мульти-драйв DVD и 5 свободных слотов по «1/4» каждый. На этом же уровне на задней стенке расположились восемь портов USB 2.0, естественно все порты работоспособны.
Мои небольшие казусы и маленькие радости возникшие при первом знакомстве с платформой в целом:

> • Клавиатура должна быть подключена обязательно в первый верхний выход USB, дабы прошивка распознала её и не было дальнейших проблем с CFE. Тоже касается и стандартной iMac клавиатуры.
> • Разъёмов под CF и SD не существует, в принципе зачем они когда реализовано столь многочисленные USB.
> • Заглушки продуманно реализованы с пластика, что очень порадовало.
> • DVD-привод реализован в цвет корпуса, что также очень приятно выглядит.
> • Странно но кабель питания не входит в комплект (по этой то цене?).

И так, волнения подавлены осуществляем первый запуск ...

> • появился логотип х1000, превосходно ...

> • практически сразу появилась заставка запуска операционной системы AmigaOS4 ...
> • а затем просто чёрный экран и ничего - EEG, несколько минут тишины - вы представляете какая у меня была при этом паника, аж холодных пот выступил… позже минутное замешательство и звонок ребятам из AmigaKit.

Проблема оказалась в невозможности нахождения моей сети, с этим и была связана данная задержка, просто забыл подключить сетевой кабель, до сих пор воткнутый в Pegasos II. Тут всё просто - ошибка была в конфигурации настройки самой AmigaKit, просто подкорректировал строку авто-запуска - перед командой «Run» (удалил «;» и поставил «,»):

    If EXISTS S: Startup-Network
    , Run> NIL: NIL: Execute S: Startup-Network
    Execute S: Startup-Network
    EndIf

Наконец, моя система запустилась, но радость снова была преждевременной - очередная проблема была со штатно идущей видеокартой Radeon HD 5450, из-за использования которой то тут то там в среде Workbench стали появляться множественные графические глюки и лаги. Кстати эта же проблема была в своё время так же зафиксирована и с аппаратной платформой Sam460ex, позже решённая заменой существующих драйверов версии 0.55, на обновлённую версию Radeon HD.
Дабы избежать данного казуса компания AmigaKit предлагает поменять штатно идущую видеокарту на её обновлённый вариант Radeon HD 6570. Хотя проблема конечно не в самой видеокарте, а в программных драйверах требующих штатно платного обновления - странно конечно при и так очень высокой ценовой политике данной аппаратной платформы в рамках этого же дилера.
Вот такой у нас получился несколько сумбурный первый запуск х1000… надеемся компания всё это исправит уже в ближайшем будущем.

## И так, что же всё же содержит в себе эта большая коробка?

Как всем нам уже известно на сегодняшний день аппаратная платформа х1000 является самым быстрым компьютерным решением под современную операционную систему AmigaOS 4.1, заглянем же ей «под капот».
Под капотом мы обнаружили:

> • материнскую плату обновлённого стандарта Nemo 2.1.
> • двухъядерный процессоры модуль PA6T-1682M с тактовой частотой 1,8 ГГц PA Semi.
> • видео-карту Radeon HD 5450 с 1 Гб графической памяти.
> • сопроцессор Xena (на чипсете XS1-L2 XMOS).
> • 4 Гб оперативной памяти стандарта DDR2.
> • четыре SATA 2 разъема.
> • жесткий диск SATA 2 Тб.
> • DVD-мультидрайв / SATA диск.
> • встроенный контроллер Ethernet-SGMII PHY.
> • интегрированная аудио поддержка 7в1 HD.
> • десять портов USB 2.0.
> • два слота PCI, со штатно идущими - сетевой картой RTL8139 Ethernet и аудио картой ОМС-8736.
> • два PCIe x16 порта.
> • три PCIe 1x.
> • слот Xorro (соответствующий PCIe 1x порту).
> • CF слот реализованный непосредственно на материнской плате.
> • один порт IDE (для поддержки старого стандарта жестких дисков).
> • два последовательных порта.
> • разъем JTAG.
> • прилагаемая документация (что в наше время большая редкость - это хотелось бы подчеркнуть).
> • ну и непосредственно AmigaOS CD 4.1.5 под х1000.

Важно знать: данный компакт диск поставлялся с платформой ещё до выхода обновлённых драйверов под Radeon HD 5xxx, 6xxx и 7ххх, с этого пожалуй следовало бы мне начать. В новой версии поставки драйвера обновлены и в пакет поставки идёт свежая версия операционной системы AmigaOS 4.1 Final Edition, также на обновлённом компакт диске. Также штатно образ CD с операционной системой представлен на жёстком диске - утилита записи также представлена в приложениях системы - AmiDVD входит в комплект.

Коробка поставки, CD с операционной системой и руководство пользователя

Как вы можете видеть до всех карт доступ достаточно свободный, а также присутствует достаточно много свободного места.

Интерьер х1000 & Nemo плата стандарта 2.1

Таким образом обратившись за помощью к Jacques Vanhove я быстро заменил штатно идущую Radeon HD 5450 на Radeon HD 6670, сразу избавившись от всех проблем с отображением видео, фу отошло!
Кстати, ребята с AmigaKit попросили вернуть меня Radeon HD 5450, при этом все транспортные расходы связи на себя, что меня очень порадовало - мелочь, а приятно…

# Штатные драйвера

Как и в недавно вышедшей платформе Sam460ex драйвера под AmigaOS4 штатно не обновлены до последней версии, как впрочем и тут под х1000. Да и самой информации относительно этих самых драйверов не так уж и много:
Графика
Обновлением видео-драйверов Radeon HD Graphics занимается Hans De Ruiter, свежую версию которых придётся приобретать отдельно с последующей их установкой с прилагающегося CD.
Как это не прискорбно, штатно поддержка 3D не реализована, а сама поддержка Warp3D под Radeon HD должна быть реализована уже в ближайшее время - по заявленным анонсам будущая видео система будет носить название Gallium3D, а появиться она должна только с выходом следующей версии AmigaOS 4.2.
Этот факт стал для меня наибольшим разочарованием в приобретении Amiga платформы нового поколения, тут всё также как и в отношении с Sam460ex на штатно идущих драйвера даже нет возможности посмотреть видео-ряд в разрешении HD видео в полноэкранном режиме под Radeon HD. Это связано с отсутствием функции наложения - частично я решил эту проблему установив свою старую Radeon PCI карту…
Аудио
По умолчанию платформа поставляется с уже установлено аудио-картой CMI-8736, которую я сразу также заменил на свою старую добрую SoundBlaster Live! 5.1 SB0220 (EMU10kx), так как из-за аналогичной проблемы недостатка драйверов на CMI-8736 наряду с аудио-потоком шёл параллельно некий треск. С SoundBlaster PCI (за 9 евро - Le Bon Coin) проблемы сразу ушли.
Хотя со временем, а именно с 4 мая 2013 года, при наличии аудио-драйверов от разработчика Lyle Hazelwood потребность в внешних аудио-картах отпала напрочь, так как наконец-то был задействован штатно идущий внутренний аудио-модуль - поэтому, дополнительные PCI примочки отпали за ненадобностью. Кроме того драйвера сразу решили проблему и с внешним разьёмом под наушники, расположенным на внешней панели, который также стал полностью работоспособен. Единственным оставшимся минусом является неработоспособность Mixer ранее работающего под AHI, но следующая версия драйверов от Lyle Hazelwood, вышедших уже в августе 2013 года исправила и эту оплошность, что кстати позволило использовать и оптический выход S / PDIF.
Ethernet (Сеть)
Драйверы поддержки сети, также пока находятся в активной разработке, но у меня к сожалению пока нет достоверной информации, так что пока приходится использовать внешнюю PCI карту, также штатно поставляемую.
Процессорный модуль
На сегодняшний момент информация относительно реализации поддержки многоядерности процессора отсутствует напрочь, вероятнее всего она будет реализована только с выходом AmigaOS 4.2 (но когда именно это произойдёт нам пока не известно).
Оперативная память
Конечно сама платформа х1000 поддерживает до 8 Гб оперативной памяти, но из-за ограничений в самой AmigaOS4 система распознаёт максимум 2 ГБ.
Порт CF
Порт предназначены для подключения карт памяти Compact Flash, также поддерживающихся в AmigaOS4, но процесс загрузки с них штатно пока не реализован, из-за конфликта в системе прошивки, хотя в операционной системе Linux всё работает на превосходно с использованием модуля прошивки CFE для загрузки системы с флэш карты.
Чип Xena
Одной из особенностей аппаратной платформы х1000 является наличие чипсета Xena, получившего своё название от сокращения аббревиатуры XMOS XS1-L2, сердцем которого также является двухъядерный процессорный модуль по 500 МГц на каждое из них.

Чипсет напрямую связан с основным процессорным модулем, по средством LDP ("programmable logic device»), а также непосредственно может взаимодействовать с Xorro портом, как раз и специализированным для управление этим чипом. Физически Xorro порт представляет собой слот PCI Express Card, но это только визуальное сходство, конечно саму технологию PCI Express он не поддерживает. В первой версии платформы х1000 (Revision 1 2010), за чип Xena отвечал одноядерный микрочип XS1-L1 128 SDS на частоте 500 МГц SDS. А уже во второй ревизии он был заменён на двухъядерное решение - возможно реализованное под будущие нужды операционной системы AmigaOS 4.

Чип Xena

В мае 2012 года вышли первые утилиты программатора - реализованные программистом Lyle Hazelwood под AmigaOS 4, в качестве системных ресурсов xena.resource и утилиты Xtools, которые в свою очередь доступны исключительно ранее зарегистрированным пользователям.
Иная специфика
К сожалению на сегодняшний день под платформу AmigaOne х1000, пока не реализовано приложение аналог PegOff под Pegasos II. Хотя уже поступила информация о разработке подобного приложения SafeOff, но и она находится пока на стадии бета-тестирования и скорее всего также станет доступна исключительно с выходом AmigaOS 4.2.

# Проблемы с видео-наложением

Для меня эта проблема вообще является какой-то странной, особенно в сфере ценовой политики самой платформы - за такие деньги по-моему на AmigaOne х1000 вообще любые проблемы должны просто напросто отсутствовать напрочь! Я был в полном недоумении от невозможности без танцев с бубном просмотреть качественный видео-ряд в полноэкранном режиме, не говоря уже о просмотре любого видео-ряда онлайн ...
Хуже того штатно-идущие драйвера настолько плохи, что даже не способны выдать приличную скорость даже в сравнении с моим старым Pegasos II?!
Я пытался настроить массу вариантов с тем же MPlayer "-vo cgx_wpa" или при поддержке "SDL" библиотек, но результат был одинаково ужасно медленным. Что касается DvPlayer, то в нём полноэкранный режим оборачивался полностью «зелёным» экраном, что приводило меня в полное бешенство!
К счастью, я вовремя взял себя в руки и установил свою старую добрую видео-карту Radeon PCI (не AGP) на которой и насладился всеми прелестями Warp3D. Что несомненно немного разрядило столь напряжённую ситуацию!
Дабы реализовать это мне пришлось задействовать оба выхода из моих графических карт (VGA и DVI). После пришлось выбрать источник видеосигнала, а уже после установить необходимое разрешение экрана в драйверах "RadeonHD" (просто обратившись к настройкам Workbench), а уже непосредственно Warp3D было настроено через сами видео-драйвера).

Тест х1000 в приложении SysMon

# Сравнительная характеристика платформ
х1000 и Pegasos II

Конечно чисто субъективно использовать платформу х1000 гораздо приятнее нежели Pegasos II, осознавая всю мощь заложенную в неё. Полная работоспособность Radeon HD, плавность работы Workbench, мгновенное открытие веб-браузера MUI-OWB, Timberwolf работающий не столь убийственно медленно, да и вообще AmigaOS4 как то менее болезненно воспринимает всевозможные мои экспериментальные виражи - дающее некую невидимую свободу, в сравнении с до этого постоянным чувством экономии оперативной памяти тут напрочь отсутствующую.
Уровень шума аппаратной платформы x1000 значительно ниже Pegasos II, это конечно не сравниться с работой моего Mac Mini G4 (под управлением MorphOS), которого вообще не слышно. Таким образом мною было принято решение сравнить две эти платформы, под управлением одной и той же операционной системы AmigaOS4.
Спецификация сравниваемых аппаратных решений:

> • Pegasos II G4 1.13 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, IDE жесткий диск и видео-карта Radeon 9000 Pro AGP.
> • х1000 1.8 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, жесткий диск SATA с видео-картой Radeon HD 6670 и параллельно подключенной Radeon 9250 (128-бит и 256 Мб, из которых операционной системой AmigaOS4 распознаётся только 128 МБ).

Тест центрального процессора CPU

| Pegasos II | AmigaOne X1000 | Avantage
Архивация LHA - FastLHA - SDK (282 Mб) | 2 мин 18 | 1 мин 57 | AmigaOne X1000 (на 18% быстрее)
Архивация LZX - FastLZX - SDK (282 Mб) | 4 мин 15 | 2 мин 28 | AmigaOne X1000 (на 72% быстрее)
Время выполнения RageMem | 32 сек | 11 сек | AmigaOne X1000 (на 190% быстрее)
Компиляция утилиты SysMon на C | 12 сек | 7 сек | AmigaOne X1000 (на 71% быстрее)
Декодирование MPlayer (MPlayer-bench.zip) | 3 мин 01 | 1 мин 29 | AmigaOne X1000 (на 105% быстрее)

Тест сети

| Pegasos II | AmigaOne X1000 | Результат
Копируем файл с SMBFS раздела, обьёмом 345 Mб на NAS | 1 мин 00 | 1 мин 00 | Идентично

Тест жёсткого диска HDD

| Pegasos II | AmigaOne X1000 | Результат
Копируем файл обьёмом 345 Mб (с RAM: на SFS/02) | 15 сек | 6 сек | AmigaOne X1000 (на 150% быстрее)
Копируем файл обьёмом 345 Mб (с SFS/02 на SFS/00) | 60 сек | 10 сек | AmigaOne X1000 (на 500% быстрее)
Копируем директорию SDK (с RAM: на SFS/02) | 30 сек | 30 сек | Идентично
Копируем директорию SDK (с SFS/02 на SFS/00) | 1 мин 20 | 1 мин 05 | AmigaOne X1000 (на 23% быстрее)
Speedtest с DevInfos 16.20 при BlockSize 512 байт (чтение / запись / воспроизведения со случайной скоростью Мб/сек) | 8,6/13,9/2,6 | 27,8/25,0/10,4 | AmigaOne X1000

Тест воспроизведения видео потока

| Pegasos II (Radeon 9000 Pro) | AmigaOne X1000 (Radeon 9250) | AmigaOne X1000 (Radeon HD 6670)
Видеопоток Divx "стандарт" (576x304) | 25 fps (- 1%) | 25 fps (- 1%) | 24 fps (- 2%) оконный режим
Видеопоток HD формат AVI/480p (854x480) | 24 fps (- 1%) | 23 fps (- 1%) | 24 fps (- 2%) оконный режим
Видеопоток Divx HD формат AVI/720p (1280x720) | 23 fps (- 1%) | 15 fps (- 33%) | 15 fps (- 37%) оконный режим
Видеопоток HD формат AVI/1080p (1920x1080) | 4 fps (- 63%) | 3 fps (- 65%) | 10 fps (- 56%) оконный режим

Использованные при этом видео файлы:

> ##### • mirror.bigbuckbunny.de/peach/bigbuckbunny_movies/big_buck_bunny_1080p_surround.avi
> • mirror.bigbuckbunny.de/peach/bigbuckbunny_movies/big_buck_bunny_720p_surround.avi
> • download.blender.org/peach/bigbuckbunny_movies/big_buck_bunny_480p_surround-fix.avi

Полученные результаты так сказать не многословны, использовал видео-плеер DvPlayer, которым и проводил замеры количества воспроизведённых кадров за секунду при проигрывании одноминутного видео-ряда, при этом на обоих платформах использовалась последняя версия библиотеки avcodec (v53.611 с использованием математического сопроцессора Altivec). На платформе AmigaOne х1000, тесты проводились на обоих видео-картах (Radeon HD 6670 и Radeon 9250 в 128 разрядном режиме), при которых на Radeon HD 6670 не отображалось видео в полноэкранном режиме, при этом пришлось довольствоваться оконным режимом.
Следует отметить, что низкая производительность на старой версии видео-карты Radeon 9250 под х1000 (начиная с видео потока в 720р) возникает из-за медленного потока самой PCI шины в 33 МГц и напрочь отсутствующей поддержке управления DMA каналом под PCI слот. Что касается работы видео-карты Radeon 9250 в 66 МГц PCIe порте по средством адаптера Startech PEX1PCI1, то тут частота видео потока немного падает на несущественных 5% с 22 кадров за секунду - против 33% до 15 к/сек припрячем подключении в PCI слот). За данную подсказку благодарю Mehdi Boulahia и Julien Cervellera.
К сожалению, ширина адаптера вместе с шириной самой карты делают её использование в повседневном режиме невозможным, из-за банальной боязни повреждения самой материнской платы под тяжестью искомых продуктов, да и возможность зацепить сетевую карту также присудствует...

Тесты AmiCygnix

Далее приведу вам сравнительный тест проведённый мной в оконном режиме Workbench с фотографией размером 4,6 Мб и разрешением 3456x2592 точек.

| Pegasos II | AmigaOne X1000 | Avantage
Открытие изображения в GIMP | 2 мин 33 | 3 сек | AmigaOne X1000 (на 4000% быстрее)
Применение фильтра автофокус | 3 мин 30 | 3 мин 19 | AmigaOne X1000 (на 5% быстрее)
Изменения размера изображения до 800x600 | 5 сек | 3 сек | AmigaOne X1000 (на 66% быстрее)

Использование системы AmiCygnix на платформе х1000 очевидно доказывает несомненное преимущество видео-карты Radeon HD 6670, работа выглядит гораздо более плавной и ровной нежели на том же самом Pegasos II. Так при запуске и работе в текстовом редакторе AbiWord никаких проблем в скорости не наблюдалось, в отличие от Pegasos II на котором, регулярно, во избежании ошибки недостатка оперативной памяти - приходится делать множественные промежуточные резервные копии документа. Собственно всё также гладко проходит на на моём старом добром Mac Mini G4 под circumflex также в пакете AmiCygnix.

AmiCygnix

Тесты игр

В качестве игровых приложений мною были протестировано два типа игр - 2D: WordMeUp XXL, A Frog Game, ScummVM), которые прекрасно работали при использовании Radeon HD 6670, аналогичный результат также показал и Pegasos II.
А после очередь настала для 3D ... как я уже сказал ранее на данный момент под вышеприведённую видео-карту драйвера Warp3D пока не реализованы Radeon HD (от их разработчика компании А-EON).
Таким образом, для таких игр мною было предложено два варианта решения:

> • использовать приложение Wazp3D от Alain Thellier эмулирующее функции Warp3D.
> • или использовать совместимую нативную карту Radeon 9250, как в моем случае.

Таким образом я выбрал второй вариант - использование Radeon 9250, не прибегая к пакету эмуляции Wazp3D. И так, Warp3D на х1000 в игре Hurrican показало работу без проблем, тот же результат был и с 3D гонками SuperTuxKart, к сожалению также исключительно в оконном режиме, в то время как на Pegasos II игра шла без всякого рода притензий на целый экран. Хотя в случае использования видео-карты Radeon 9250 и его драйверов Warp3D, игры на х1000 ничем не отличались от Pegasos II. Хотя вроде как SuperTuxKart под Pegasos II выглядел более оптимизированым.
Глянем что будет при нативной поддержке новых видео-карт драйверами Warp3D под Radeon HD, вот тогда то - AmigaOne х1000, раскроется на все 100%.

Игры под Warp3D

Заключительные тесты

Pegasos II конечно довольно хорошая платформа для использования и тестирования AmigaOS 4, но поверьте х1000 куда лучше и стабильнее в работе. Единственным минусом конечно при этом является использование режима overlay и отсутсвие поддержки Warp3D. Но и эти проблемы решаемы с временным применением старой версии видеокарты, хотя проблему с использованием overlay режима она комплексно не решает ...

# Linux

Странно конечно использовать операционную систему Linux именно на этой совсем не дешёвой аппаратной платформе, все мы привыкли к тому что для этих целей подойдёт вполне себе дешёвое решение на pc платформе. Хотя именно в нашем случае мы компенсируем нехватку столь необходимого нам программного обеспечения, которого пока попросту нет на OS4, следствием чего и стала установка Linux PPC.
Сама процедура установки операционной системы Linux на платформу х1000 довольно подробно описана в прилагающейся документации от её автора Trevor Dickinson из компании A-Eon. Сам процесс довольно прост и лёгок. На всё про всё у меня лично ушло около двух часов, при чём использовал я при этом прямую установку системы с интернета, при помощи рекомендованной установки netinstall. И всё это при довольно таки низкой скорости загрузки доходящей до 300 кб/с, так сказать всё зависит от направления ветра :)
И так было принято решение устанавливать бета-версию MintPPC 11 бета 03 с новой сборкой ядра 3.5.7, естественно при этом настоятельно рекомендую всё это переместить на флешку, дабы ускорить сам процесс установки и копирования файлов. Ядро прекрасно работает с любыми модификациями видео карт Radeon HD при полной поддержке флэш накопителя. Реализация Radeon 9250 + Radeon HD под Linux системой также не составила особого труда, также почерпнутого из документации A-EON, либо на форуме компании Hyperion.
В свою очередь Linux естественно обеспечивает полную поддержку двухъядерного процедурного модуля, поддержку оперативной памяти более 2 ГБ и стандартного Ethernet контроллера, а также полноценную поддержку интегрированной аудио чипсета, о чём OS4, пока может только мечтать ...
Я конечно сомневаюсь, что в ближайшее будущее буду пользоваться х1000 под AmigaOS 4, из-за незавершенности системы, но порой SuperTuxKart можно погонять и под AmigaOS 4. Всё это пока обуславливается исключительно наличием второй, устаревшей версией видео-карты Radeon 9250, дабы использовать хоть какие-то прелести современного 3D ускорения драйверов, хотя и при этом следует несколько изменить конфигурацию X.org под использования старого драйвера Radeon.

Linux Mint PowerPC

Что касается дистрибутивов операционной системы Linux, то на сегодняшний день под AmigaOne х1000 уже реализованы следующие порты данной системы:

> • Debian Squeeze.
> • Debian Wheezy.
> • Debian SID.
> • MintPPC 11.
> • Crux PPC.
> • Gentoo.
> • Ubuntu 10.04.
> • Ubuntu 12.04 LTS.
> • Xubuntu and Lubuntu 13.04.
> • Lubuntu 13.10.
> • Fedora 17.
> • OpenSUSE 11.1.
> • OpenSUSE 12.3.

Live DVD Ubuntu Remix 12.04 LTS (AmigaONE x1000) USB поддерживаемая автозагрузка: Debian Wheezy, MintPPC 11, Red Ribbon RC6 и Lubuntu13.10.

# Подведём итоги

Итак, в заключение, повторюсь - использование платформы х1000 достаточно дорогое решение для использования её под операционной системой AmigaOS 4, зато самое мощное и гибкое, даже сравнивая её с достаточно мощной платформой Pegasos II. Платформа в полной мере удовлетворяет все мои потребности в сети интернет, почте, просмотре видео и программном обеспечении.
Платформа очень мощная и пока до конца не раскрывшая весь свой заложенный в неё потенциал:

> • двухъядерный процессорный модуль.
> • с пока полноценно не реализованной поддержкой Warp3D.
> • режимом overlay.
> • и сетевым контроллером Ethernet.

Ну и также, пока не реализованным потенциалом использования чипсета Xena.
Естественно сама материнская плата идёт практически с пожизненной поддержкой и гарантией от её разработчика, что не может не радовать - высокое качество её реализации.

# Немного истории о х1000

После ухода с Amiga компьютерного рынка ранее популярной компании Eyetech в 2006 году, аппаратная часть под новую операционную систему OS4 попросту осталась ни с чем, таким образом данную нишу и заполнила аппаратная разработка платформы AmigaOne (XE, SE и Micro-G3).
На помощь к данным решениям пришла итальянская компания ACube Systems попытавшаяся немного изменить ситуацию на рынке путём разработки своих продуктов - материнских плат Sam440ep и Sam440ep-Flex, это так сказать были первые ласточки в поддержке новой системы AmigaOS 4, так сказать первые решения на пути становления PowerPC G4 AmigaOne XE.
Таким образом в начале 2008 года была проведена первая встреча в Брюсселе между главными игроками аппаратного рынка платформы Trevor Dickinson (English Amiga) и Ben Hermans (компания Hyperion), дабы обсудить новые разработки на базе PowerPC Amiga. Таким образом и было принято решение о разработке первых настольных систем на базе Sam от ACube, целью которой было привлечения новых пользователей платформы в отсутствии рынка как такового.
В результате подписанного соглашения Trevor Dickinson и Ben Hermans решили привлечь стороннего партнёра в лице английского партнёра компании Varisys, которой и было поручено разработку новой материнской платы «Nemo», новой 64 разрядной материнской платы на базе процедурного модуля PowerPC PA6T-1682M с двухъядерным сердцем 1,8 ГГц PA Semi, кстати к слову, данный процессорый модуль никогда ранее не использовался в настольной системе - что в дальнейшем обусловило его секретность. Varisys также разработала и дополнительный программируемый аппаратный модуль XMOS, который в дальнейшем и получил своё название Xena. Далее Trevor Dickinson и Ben Hermans была основана компания в апреле 2009 года, результатом чего стало появление A-Eon Technology CVBA.
Первая версия прототипа была доступна уже в конце 2009 года, после чего сразу же и была передана разработчикам операционной системы OS4, для финальной адаптации самой системы. А-EON Technology в свою очередь была лицензирована компанией Hyperion, для использования торговой марки "Amiga" и по состоянию на 2010 год была выпущена финальная версия к 25-летию Amiga платформы модели 1000, откуда и получила своё название "х1000".
Таким образом результатом стал анонс в СМИ - х1000 от компании A-EON в качестве тизера за неделю до начала официальных продаж, прошёл довольно малый срок с 31 декабря 2009 по 5 января 2010 года, результатом стал совершенно новый очень мощный компьютер специально созданный для новой версии операционной системы OS4 к лету 2010 года; но платформу сопровождали небольшие задержки вызванные новым исправленным релизом материнской платы Nemo 2, вышедшей в феврале 2011 года, далее был релиз 2.1 вышедший уже во второй половине 2011 года, открывший A-Eon свою разработку многочисленным бета-тесторам, количество которых насчитывало более сотни человек. Таким образом первые пользователи получили свои "машинки" уже в сентябре 2011 года, а 30 января 2012 года первая партия платформ поступила в свободную продажу.
Впоследствии, очередная партия х1000 была выпущена весной 2012, а после летом 2013 года.

## Назад